商务学院智慧物流综合实训中心采购项目报价函
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	商务学院智慧物流综合实训中心采购项目
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	需要对具体参数做分项报价




        报价单位（盖章）：                   
联系人：          
联系方式：          


附件1：营业执照



附件2:具体参数
	序号
	具体技术（参数）要求

	1
	智慧物流综合实训中心。主要落实文工结合、管工融合复合型技术技能人才培养理念，对标智能制造、现代智慧物流行业企业真实岗位业务场景，建设虚实一体化智慧物流综合实训中心。项目融合实体智能物流硬件设备与配套业务软件平台，补齐智慧仓储、智能搬运实训条件短板，破解传统实训设备损耗大、高危场景无法实操、业务场景难以复刻、教学与企业岗位脱节等教学痛点。

	2
	
	名称
	类别
	序号
	组件名称
	技术参数
	数量

	智慧物流综合实训中心
	硬件
	1
	PTL
存储区
	1.EU料箱存储区，可根据业务需要设置供应商角色、VMI角色、RDC角色；
2.可通过WMS自定义存储物料，设置系统参数完成库位与安灯终端的数据绑定；
3.三层设计，其中第二、三层为存货层，第一层为空箱返回层。采用全组装式结构，安装拆卸灵活，可根据需求调整货架高度与轨道坡度，适配不同类型货物与存储场景；支持无纸化作业，契合现代化仓储管理系统要求，实现货物精准追踪与信息化管理；
4.配置安灯终端12个，控制器1套，安装在货架上；
5.配套3种颜色EU箱使用，满足物料快速识别，支持开展物料分类管理，方便教学过程中教师快速识别正确性；
6.安灯终端可开展重复拆装，支持运维排故练习；
7.支持货位亮灯定位：订单下发后，目标货品所在流利货架货位的电子标签指示灯自动亮灯，精准指引拣货员位置，免除 “找货” 时间。支持多灯同时亮（按单拣选）或顺序亮灯（路径优化），避免无效行走；
8.支持数量可视化显示：标签屏幕实时显示 拣取数量；
9.支持作业完成确认：拣货后按标签上的确认键，指示灯变色（熄灭），系统同步完成状态并推送下一个任务。支持扫码确认（扫货品 / 周转箱条码），实现无按键闭环；
10.支持实时库存同步：拣选确认后，WMS 系统自动扣减库存，账实实时一致；
11.支持与 WMS无缝对接：自动接收订单、下发任务、回传结果；
12.支持多区域 / 分区拣选：按库区亮灯，支持多人并行作业；
13.支持多品种小批量适配：适合电商、零部件、电子制造业高频次、多 SKU拣选场景；
14.尺寸：长：100cm、宽：68cm、高120cm；（±1cm）；
教学要点：可开展库位规划、库位调整、物料目视化、WMS数据维护、安灯终端维护、企业案例等教学项目。
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	2
	AS/RS立体库存储区
	1.微缩化巷道式自动化立体库，由设备底架、出入库输送机、堆垛机、立体货架、电气控制系统构成；采用集成化物流理念，融合控制、总线、通讯与信息技术实现协同作业；出库时可通过 WMS 自动呼叫 AGV 小车接货，与出库输送线自动对接完成出库流转；
2.材料：铝型材货架，碳钢托架，安装有轮子，满足快速转运，可拆分为三个主体模块，开展拆装运维教学项目；
3.调参：通过HMI可开展堆垛机参数设置，至少包括X、Y、Z轴速度、库位坐标参数设置、一键归零（立体库回原点功能）；
4.仓位数量：不少于14个存储位，安装可快速拆卸的防护背网；
5.入库道口、出库道口位于同一侧，采用气动设备顶升与夹紧作为动力，配置光电开关识别EU箱位置；
6.堆垛机采用伺服电机控制，控制精度±2mm，伺服输入电源：单/三相200V—240V 50/60Hz；控制电路电源：DC24V（±10%）；控制方式：正弦波PWM控制、电流控制方式；保护功能：过电流断路、再生过电流断路、过负载断路、电机过热保护、编码器异常保护、再生异常保护、欠电压保护、瞬时停电保护、过速保护、误差过大保护；支持控制模式：位置控制、速度控制、转矩控制等，支持Profinet协议。
7.HMI 7" TFT显示装置，可进行电气化调试；
8.立体库、巷道堆垛机可模块化拆装，拼装使用；
9.可与配套的AGV自动对接（配套的AGV小车）
10.配置无线扫码枪1套；
11.可根据WMS系统设置存储策略，自动按照策略执行出入库作业；
12.教学要点：立体库技术应用包括但不限于堆垛机、货架、传感器、WMS策略设置、电气网、IOT教学、仓储规划、物料规划、安全管理、拆装运维等教学项目。
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	4
	空气压缩机模块
	1.静音无油空压机。
2.功率；600W;
3.最大排气量：118Lmin;
4.容积：24L;
噪音：52dB。
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	5
	嵌入式工业控制装置
	1.嵌入式工业控制装置；
2.满足多业务并发运算、数据整合调度；
3.保障数据安全存储与快速读写；
承载各业务系统运行与多设备数据交互，保障多系统并发运算稳定可靠，支撑全流程数据安全存储与高速读写。
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	6
	条形码打印机
	物流条形码打印，配合出入库操作，配合无线扫码枪使用。
	1套

	
	
	7
	无线扫码枪
	具备WIFI功能
	1套

	
	软件
	8
	智能仓储管理系统
	（1）系统需具备自主知识产权，正版软件，全中文操作界面，可提供持续的中文技术支持服务。
（2）系统应为B/S架构，支持大规模并发用户在线使用，同时提供快速、优化的查询处理算法，保证系统的及时响应。
（3）系统应提供完整的软件安装手册、系统操作手册，提供全面的用户指导与培训。
（4）系统应提供标准API接口及接口文档，支持第三方系统集成和调用。
（5）系统功能应包括但不限于以下功能模块：
一、 系统管理
1) ★系统支持多租户数据隔离，多租户独立运行数据互不干扰。
2) 组织管理：系统支持按组织机构管理用户，分配用户所属角色、管理用户数据权限、重置用户密码，机构数据和用户数据均支持导入和导出。
3) 权限管理：系统支持管理角色信息，支持设置用户类型和角色分类，对角色授权功能菜单，角色分配数据权限，角色分配用户，支持批量添加或批量取消角色关联的用户。
4) ★安全审计：系统支持安全审计功能。账号密码审计包括未修改初始密码、使用简单密码、定期未修改密码、长期未登录、未设置密码等类型，审计数据支持导出。菜单权限审计可查看每个功能菜单可访问的全部用户。用户权限审计可查看每个用户具有的菜单权限。
5) 参数设置：系统支持通过该功能模块设置系统参数，包括桌面仪表盘首页地址、主导航菜单显示风格、侧边栏的默认显示样式、默认皮肤样式、账号初始密码、初始密码修改策略、账号密码修改策略、账号密码修改策略验证周期、密码修改多少次内不允许重复、账号密码修改最低安全等级等参数的设置，支持清理缓存。
6) 字典管理：系统支持通过该功能模块设置字典数据，包括类型、单位、材质等系统中的选择项，支持用户根据业务情况自定义扩展。
7) 服务器监控：系统支持对服务器运行状态进行监控，包括CPU、内存、磁盘等的属性和使用率监控，支持查看服务器的操作系统和系统架构，支持查看服务启动时间、运行时长、启动参数等。
8) 访问日志：系统支持自动记录完整的系统访问日志，包括访问日志、接入日志、修改日志、查询日志、登录登出日志，日志信息包括日志标题、请求地址、日志类型、操作用户、业务类型、业务主键、操作时间、客户端IP、设备名称、浏览器名、响应时间等，其中修改日志支持对比修改数据的新旧值差异。
9) 数据备份：支持通过数据库操作工具软件进行系统数据库的备份和恢复备份，以支持阶段性的数据留档。
二、 基础数据
1) 物料管理：系统支持物料管理，设置物料大类、保质期、呆滞期、最低库存、最高库存、重量、体积等信息，支持按模板导入物料数据。支持按物料管理其包装属性单位，设置管理单位和基础单位及不同单位间的换算数，支持不同单位的条码打印。
2) 托盘管理：系统支持管理托盘信息，设置托盘条码、托盘RFID信息，查看和管理托盘状态，支持查看托盘在用信息，支持托盘条码打印。
3) 库房管理：系统支持全面管理库房，包含库房、道口、库区、库位的管理，支持收货待入库区、地堆区、高位货架区、不合格品区等类型的库区管理，支持冻结和解冻库位，支持库位条码打印。
4) 客户管理：系统支持管理客户信息，在系统出库业务功能关联调用。
5) 供应商管理：系统支持管理供应商信息，在系统中发布厂外拉动需求、供应商门户和收货登记业务功能关联调用。
三、 ★系统策略
1) 物料大类上架库位预设：系统支持对高位货架区上架的物料进行预先设置按物料大类分配库位范围，以满足集中存放的业务需求。
2) ABC种类上架库位预设：系统支持对高位货架区上架的物料进行预先设置ABC种类并分配库位范围，以满足按照ABC原则存放的业务需求。
3) 策略规则与参数设置：系统支持设置上架规则、拣货规则、波次规则，其中上架规则支持递进式寻找库位、产品相对集中原则和ABC原则，拣货规则支持先进先出、先到期先出货、后进先出、库位利用率优先，波次规则支持按同客户合并、按同物料合并，支持设置策略参数，如波次是否开启、波次合并频率等。
四、物料拉动（厂外）
1) MIN/MAX拉动：系统支持通过设置物料最小库存MIN值和最大库存MAX值，当库存触发或低于MIN值时，自动产生物料拉动需求到MAX数量。
2) 人工拉动：系统支持用户自定义维护物料拉动需求进行库存补充。
3) 需求发布：系统支持将MIN/MAX拉动或人工拉动的需求发布给供应商，同时生成拉动单，拉动单支持预览和打印。
五、物料拉动（厂内）
1) 拉动配置：系统支持设置厂内拉动配置，指定线边库位与物料对应关系及补料模式和库存min/max值，对于自动拉动模式，系统支持自动按照线边库位物料库存与配置数据进行自动计算产生厂内拉动的配送单。
2） 配送管理：配送单支持预览和打印，支持按单据下发形成配送任务。
六、供应商门户
1) 需求接收：系统支持供应商通过登录系统查看和接收处理发布给自己的物料需求。
2) 供应商发货：系统支持供应商对已接收的需求进行发货操作。
七、收货入库
1) 收货登记：系统支持对供应商发货的物料进行收货登记处理，按单据明细登记物料收货数量。
2)  入库检验：系统支持对收货登记的数据进行入库检验操作，按物料品质区分正常与不合格进行检验记录。
3) 入库管理：系统支持管理入库完整业务流程，对于入库高位货架区的支持分拖组盘和上架处理，其他类型库区的指定库区库位，入库完成后进行码放确认，同步系统库存台账，并记录入库的库存事务流水记录。
八、库内管理
1) 库存查询：系统支持查询物料实时库存明细数据，查看物料存放库房库区库位具体位置、库存数量、库存时长、剩余保质期等信息，支持库存冻结和解冻操作。
2) 台账查询：系统支持查询物料实时台账信息，整体查询统计物料各种状态的总台账数量。
3) 库存事务查询：系统支持查询库存事务流水记录，包含入库、出库、移库、盘点等对库存进行动碰的业务详细记录。
4) 移库管理：系统支持移库管理业务功能，支持用户创建移库计划和生成移库任务，移库不改变物料的原入库时间，移库任务执行时自动记录移库的库存事务流水。
5)  库位一览：系统支持选择库房库区进行可视化查看库位状态，按颜色标识空闲、占用、有货、冻结等库位状态。
6) 盘点管理：系统支持盘点管理业务功能，支持按库房、物料、时间范围等指定条件选择盘点范围，盘点不改变物料的原入库时间，支持基于有差异的盘点结果生成差异盘点单进行差异项的复盘，对于盘盈盘亏的结果支持工作流审批以修正库存。
九、出库管理
1) 出库管理：系统支持管理出库完整业务流程，对于高位货架区的进行拣货处理，其他类型库区的分配库存出库，出库完成后进行拣货确认，同步系统库存台账，并记录出库的库存事务流水记录。
2) 波次作业：系统支持按照波次进行出库数据的合并，支持同客户合并策略或同物料合并策略，对于同物料合并波次出库的，支持播种业务。 
十、 开发运维工具
1) 文件管理工具：支持文件上传、下载、在线预览、文件移动、 分享等功能，文件格式不限于图片、Word、Excel、PPT、PDF、音频、视频等内容，支持按分类管理上传文件资源。
2) ★报表配置工具：支持用户自定义配置数据报表，通过报表设计器配置报表界面，绑定数据源、预览输出报表，报表查询统计数据结果支持导出。系统内置呆滞物料统计、物料最低库存统计、物料最高库存统计、临期物料统计报表。
3) 流程配置工具：支持用户自定义配置工作流程模型，配置流程节点，流程模型支持导入和导出功能，流程模型支持关联业务表单、流程调试、流程部署等功能。
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